module carries\_c12(pp,gg,cin,carry);

input [7:0]pp,gg;

input cin;

output carry;

assign#8 carry=gg[2] | pp[2]&gg[1] | pp[2]&pp[1]&gg[0] | pp[2]&pp[1]&pp[0]&cin;

endmodule